SECURITY.FI
Pyörävaraston lataus- ja palomuistilista
Hallituksen muistilista sähköpyörien, akkujen ja yhteisten tilojen turvallisuuteen

Käyttäkää listaa pelastussuunnitelman, järjestyssääntöjen ja tilojen käytön arvioinnin tukena. Kameravalvonta tai lämpöilmaisu voi tukea havaitsemista, mutta ei korvaa palovaroitinta, paloilmoitinta tai turvallista latausjärjestelyä.
1. Tilan turvallinen käyttö
☐  Poistumisreitit ja kulkureitit pidetään esteettöminä.
☐  Latauspaikkaa ei sijoiteta poistumisreitille.
☐  Tilassa ei säilytetä tarpeettomasti helposti syttyvää tavaraa.
☐  Latausohjeet ja yhteiset järjestyssäännöt ovat asukkaiden saatavilla.
2. Sähköturvallisuus ja havaitseminen
☐  Latausratkaisut, pistorasiat ja suojaukset arvioidaan sähköalan ammattilaisen kanssa.
☐  Palovaroittimen, mahdollisen paloilmoittimen ja muiden havaitsemisratkaisujen tehtävät erotetaan toisistaan.
☐  Hälytyksen vastaanottaja, toimintaohje ja 112-soiton vastuut ovat selviä.
☐  Kameran tai lämpöilmaisun hälytys ei korvaa palohälytystä eikä poistumistoimia.
3. Hallituksen tarkistus
☐  Pelastussuunnitelma ja tilan käyttöohjeet on tarkistettu.
☐  Latauspaikkojen sijoittelu, valvonta ja kunnossapito on dokumentoitu.
☐  Asukkaille on kerrottu, mitä tilassa saa säilyttää ja missä lataaminen on sallittua.
Täydennettävät tiedot
Taloyhtiö: _______________________________________________
Tila: _______________________________________________
Tarkistuspäivä: _______________________________________________
Vastuuhenkilö: _______________________________________________
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