SECURITY.FI
Kamerapaikkasuunnitelma K-menetelmällä
Täytettävä lomake kuvausalueiden, tavoitteiden ja rajausten suunnitteluun

Kirjatkaa jokaisesta kamerapisteestä käyttötarkoitus, kuvausalue, K-luokka ja tietosuojarajaukset. K-menetelmä auttaa kuvaustason määrittelyssä, mutta ei korvaa käyttötarkoituksen tai tietosuojan arviointia.
Kamerapistekohtaiset tiedot
☐  Kamerapiste ja kuvausalue: [kirjatkaa].
☐  Käyttötarkoitus ja suojattava riski: [kirjatkaa].
☐  K-luokka: K120 yksilöinti, K50 tunteminen, K10 havaitseminen tai K5 yleiskuva.
☐  Tarvittava kuvaustaso ja valaistus: [kirjatkaa].
☐  Rajaukset, maskit ja alueet joita ei kuvata: [kirjatkaa].
Työpaikan erityisarvio
☐  Kohdistuuko kuvaus työntekijöihin tai työpisteisiin? Jos kohdistuu, kirjatkaa 16 §:n mukainen välttämättömyys ja henkilöstömenettely.
☐  Varmistakaa, ettei kameralla kuvata kiellettyjä henkilöstötiloja.
☐  Sovittakaa kamerapaikat tietosuojaselosteeseen, kyltteihin ja säilytysaikapäätökseen.
Hyväksyntä
☐  Liittäkää pohjakuva ja merkinnät kamerapisteistä.
☐  Nimetkää hyväksyjä ja seuraava tarkistuspäivä.
Täydennettävät tiedot
Yritys: _______________________________________________
Kamerapiste: _______________________________________________
Suunnittelija: _______________________________________________
Hyväksyjä: _______________________________________________
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